Installazione TeamLinux

Fare il boot del server tramite il cd-rom Tlx.

Il programma di installazione chiede di scegliere il tipo di menù di avvio dell’installazione da effettuare:

Prosegui con il boot da hard disk

Installazione TeamLinux (Mono – Processore)	===>	scegliere questo, in caso di installazione

standard.

Installazione TeamLinux (Multi – Processore)

Installazione TeamLinux (No probe)	===>	questo non fa il rilevamento

delle periferiche da usare in caso di problemi durante la fase di installazione.

Installazione TeamLinux (Widescreen)	===>	questo da usare nel caso in

cui l’installatore non vede le partizioni.

Fatta la selezione il sistema procederà con il probing, e si fermerà sul menù principale dell’installazione.

Scegliere l’opzione 1 (Usare tutto il disco)

(N.b. se è presente un controller Raid 5 il disco non viene rilevato in caso si tenti di installare la versione 1.2).

Successivamente chiederà di confermare il device di destinazione e poi l’autopartizionamento del disco.

Premere conferma per iniziare l’installazione.

Terminata l’installazione procedere alla creazione del disco di ripristino del sistema con Enter, Tlx memorizzerà le informazioni di configurazione leggibili anche da ambiente Dos.

Completata questa operazione il sistema chiede di fare il test della modalità grafica. Se il test va a buon fine il sistema è pronto per partire altrimenti presenterà il menù principale della Configurazione X11 TeamLinux.

Solo se visualizzato il menù principale della Configurazione X11 TeamLinux:

Premere opzione 5 (test della configurazione), se il test è andato a buon fine premere opzione 6 (Esci e salva configurazione) e riconfermarlo successivamente.

Adesso l’installazione è finita e ci troviamo nell’TeamLinux Administrator (richiamabile da console con il comando TLA), ma prima di procedere alla configurazione Cliccare su USCITA.

Configurazione TeamLinux

Al riavvio del server, scegliere la configurazione Vesa 2.0 entrare con utente root e password root impostate per defaut. Aprire la console e digitare il comando TLA per procedere alla configurazione del server:

Configurazione della rete

- Scheda di rete:

Cliccare su Hardware > Moduli del Kernel > Aggiungi, selezionare il Tipo di modulo Kernel\drivers\net (in questo caso riferito alla scheda di rete) e il modulo relativo al chip della scheda.

- Indirizzo Ip:

Cliccare su Rete > Configurazione rete > Configura, selezionando il device, impostare l’indirizzo ip della macchina.

- Condivisione cartella archivi tramite Samba:

Aprire la console e digitare cd .. per spostarsi sulla radice, digitare cd home per cambiare cartella e infine creare la cartella “WGECOM” con il comando mkdir WGECOM.

Lanciare il comando chmod 777 /home/WGECOM.

Tornare sul TLA e cliccare su Sistema > Gestione demoni, selezionare il demone di Samba e abilitarlo.

Andare su Rete > Condivisione risorse (SAMBA) cliccare su Aggiungi, aprirà la maschera di aggiunta di una nuova risorsa Samba dove dovrà essere inserito:

Nome Risorsa	=>	Nome della cartella visualizzata in rete.

Directory	=>	Percorso della cartella da condividere.

Descrizione	=>	Breve descrizione della risorsa.

Tipo risorsa	=>	Caratteristiche della risorsa da condividere.

Per archivi TeamSystem selezionare SysintW/Acuserver.

Una volta inserito le informazioni e confermato cliccare su Esci e confermare il salvataggio delle impostazioni.

Configurazione Server X per Terminali o clinent X-windows

Attivare i servizi XFS e XFSTT, da Sistema > Gestione Demoni. Impostare da Sistema > Parametri di Sistema > Login Grafica “Console + Remota”

Installare un cliente X-windows esempio: WinAxe presente nel cd Utility TeamDuemila.

Backup

Cliccare su Utility > Backup automatico selezionare la cartella home e premere setup, selezionare:

- Device di Output:	device su cui si vuole effettuare il backup (nella maggioranza dei casi SCSI).

- Capienza in Kbyte:	dimensione della cassetta.

- Riavvolgi il nastro

- Eject nastro a fine copia

- Visualizzare sul log i file copiati

- E-mail	da selezionare quando il pc è collegato ad internet.

Configurazione utenti

Cliccare su Utenti e gruppi locali > Utenti > Aggiungi inserire il login di accesso dell’utente teamsy e mettere la spunta su Utente Sysint e ciccare su ok, inserire la password teamsy.

Installazione Acu - Server

Per poter installare l’Acu - Server è necessario loggarsi come root, (successivamente montare il Cd-Rom qualora non sia già montato attraverso il comando mount /mnt/cdrom).

Installazione Sysint/U

Inserire il cd e digitare il comando sh /mnt/cdrom/instal.sh.

Il sistema chiederà di procedere con l’installazione, premere S e poi Invio.

Viene visualizzata la schermata della Definizione Logica Terminale con:

-	Nome logico terminale	01

-	Descrizione unità	terminale

-	Nome fisico	ttyS0

-	Sigla tipo terminale collegato	vt320

-----------------	x gli altri valori lasciare come da configurazione default	-----------------

Successivamente viene visualizzata la schermata della Aggiornamento profilo utente

Selezionare il nome dell’utente dall’elenco con F2 e selezionare l’utente teamsy.

Confermare le voci successive.

Nella schermata Gestione del sistema selezionare Uscita, e riavviare il sistema.

N.b. se sono presenti eventuali aggiornamenti su floppy da console Sysint/U inserire il dischetto di aggiornamento e lanciare il comando AGGTAR, alla fine degli aggiornamenti riavviare il server.

Installazione Runtime Acucobol

Dalla console Sysint/U inserire il dischetto della runtime e lanciare il comando AGGTAR.

Installazione AcuServer

Dalla console Sysint/U inserire il dischetto della runtime e lanciare il comando AGGTAR.

Comparirà il messaggio di chiudere tutti gli applicativi e disattivare l’Acuserver (con il comando ACUSER da console Sysint/U). Premere S per confermare l’installazione. Alla schermata di installazione dell’Acuserver Unix inserire:

- Directory Unix condivisa:	/home/WGECOM

- Drive per mapping directory condivisa:	U:

- Nome computer (hostname):	svil

Inseriti i dati confermare con C e poi invio. Successivamente attivare l’Acuserver con il comando ACUSER e scegliere l’opzione 3 (Start Acuserver), poi verificare se l’Acuserver è partito con l’opzione 2 (Informazioni stato Acuserver).

Paghe Conversione da Windows a UNIX (TEAMLINUX)

1 installare le paghe unix con AGGTAR

2 copiare dalle CED (windows) tutti i file senza estensione della CED (unix) stando attenti che siano maiuscoli.

3 travasare interamente la CEDV (w) dentro la /home/CEDV

4 rinominare /home/CEDV/STA in /home/CEDV/sta

5 eseguire il GENSTA da sysint/U e creare l’applicativo PAGHEV come sotto riportato:

Direttorio posizionamento START : /u/SYSINT/fproc

Nome Procedura : PAGHEV

Descrizione : PAGHEV

Sigla Applicativo : EPAGHE

Sigla Archivi : CEDV

Direttorio fproc : /home/EPAGHE/fproc

Direttorio bproc : /home/EPAGHE/bproc

Direttorio obj : /home/EPAGHE/obj

Direttorio menu : /home/EPAGHE/menu

Direttorio help :

Direttorio mask :

Menu da proporre : PAGHEV

Direttorio appoggio :

File/Direttorio SYN : /home/CEDV/SINONIMI

Direttorio stampe : /home/CEDV/sta

Direttorio archivi applicativo : /home/CEDV

Direttorio archivi riaggancio : /home/TEAMSY:

6 eseguire il GENCS da sysint/U e creare l’applicativo PAGHEV come sotto riportato:

Nome Procedura : PAGHEV

Host name Acu-Server : 192.168.1.129 (o svil)

Server Number (ACU): 1

Utilizzo Acu_server in locale : N

7 Controllare con il VARSTA e VARCS anche PAGHE da sysint/U.

8 Nelle tabelle indirizzari deve essere riportati tutti gli indirizzi con @192.168.1.129:/home/….. sia nelle paghe che nelle paghev.

9 da sysint/w controllare il VARSTA:

10 da sysint/w GENCS e creare i CS dei programmi:

11 Controllare anche le PAGHEV per il punto 9 e 10.

9 installare ASLI DALLA VERSIONE 2003.1.0 (PER I CLIENTI IN POSSESSO DEL SUDDETTO MODULO)

10 installare COST DALLA VERSIONE 2003.2.0 (PER I CLIENTI IN POSSESSO DEL SUDDETTO MODULO)

11 installare F24 ULTIMA VERSIONE 2003.5.0

12 copiare logo inail dentro /home/EPAGHE/image

15 con il cliente vontrollare i seguenti passi:

- UNA VOLTA CARICATO I PROGRAMMI E GLI ARCHIVI CONTROLLARE LA TABELLA CNFCED

- PUNTO 1 (TABELLA CORRELAZIONE TIPI DI CEDOLINO) VERIFICARE SE LE IMPOSTAZIONI SONO CORRETTE

- PUNTO 5 (CONFIGURAZIONE CEDOLINI LASER) VERIFICARE SE IL TIPO DI CEDOLINO E’ 4 E SE

- GLI ALTRI CAMPI SONO CORRETTI

- CONTROLLARE LA TABELLE INAIL

- PUNTO 4 TABELLA CODICI REGISTRO

- INSERIRE IL CODICE REGISTRO E VERIFICARE SE L’ULTIMO FOGLIO STAMPATO E’ GIUSTO

- LANCIARE IL COMANDO AGADDCO PER AGGIORNARE LE ADDIZIONALI COMUNALI

- LANCIARE IL COMANDO AGADDRE PER AGGIORNARE LE ADDIZIONALI REGIONALI

Installazione TeamLinux v

x

2003-09-10T10:56:00